Bis zur interiorcad 2008 haben wir für die NC-Hops-Parametrierungen für uns angepasste Makros verwendet. Das hat sich als unpraktisch erwiesen, 
so dass wir ab jetzt keine Macros mehr verwenden.

NC-Hops berechnet alle Programme mit Anschlag Links vorne aus und verschiebt sie an den entsprechenden Anschlag. Daher ist es von Vorteil bei 
Maschinen mit Anschlag hinten, beim bemaßen die Definition Anschlag Links (Biesse) zu verwenden, da damit einige Baugruppen günstiger 
gedreht werden. 
Die Parametrierung wird alle anderen Anschagmethoden unterbinden, um Fehler in der Ausgabe zu vermeiden. 
