FrontAufteilungCode:H gl rm  RW RW KBO1 KBU1 SOCK1 LR1  [1 ''] 0 [0 x 0 x 0 x 0 x 0 x ] E <2> (; 19 0 N S AbS AbS AbS AbS  0) RW RW KBO1 KBU1 SOCK1 LR1  [2 ''] 0 [9.5 u 9.5 u 9.5 u 9.5 u 9.5 u ] E <2> (; 19 0 N S AbS AbS AbS AbS  0) RW RW KBO1 KBU1 SOCK1 LR1  [3 ''] 0 [9.5 u 9.5 u 9.5 u 9.5 u 9.5 u ] E <2> (; 19 0 N S AbS AbS AbS AbS  0) RW RW KBO1 KBU1 SOCK1 LR1  [4 ''] 0 [9.5 u 9.5 u 9.5 u 9.5 u 9.5 u ] 
