ArtikelNr:Glas-08
Bezeichnung:Floatglas 8mm
Kante1:
Kante2:
Kante3:
Kante4:
KStaerke1:0
KStaerke2:0
KStaerke3:0
KStaerke4:0
Belag1:
Belag2:
Belag1Bez:
Belag2Bez:
Bemerkung:
Grain:0
CNCProgramm:
CNCLaenge:0
CNCBreite:0
CNCDicke:0
Laminate1:
Laminate2:
Laminate3:
Laminate4:
Laminate5:
Laminate6:
Aufmass:0
LockedValue0:1
LockedValue1:1
LockedValue2:0
LockedValue3:1
LockedValue4:0
LockedValue5:1
LockedValue6:1
LockedValue7:1
LockedValue8:1
LockedValue9:0
LockedValue10:1
LockedValue11:0
LockedValue12:1
LockedValue13:0
LockedValue14:1
LockedValue15:0
LockedValue16:0
LockedValue17:1
LockedValue18:0
LockedValue19:0
MaterialGruppe:
Hatch:Stab 1 mm/0,25 mm
OrderEdgeCover1:0
OrderEdgeCover2:0
OrderEdgeCover3:0
OrderEdgeCover4:0
FixingEdge1:0
FixingEdge2:0
FixingEdge3:0
FixingEdge4:0
MakroVorderseiteProgrammname:
MakroVorderseiteParameterAnzahl:0
MakroRueckseiteProgrammname:
MakroRueckseiteParameterAnzahl:0
Formatieren:0
GetrenntFormatieren:0
RueckseiteFertigmass:0
ZugabeLaenge:0
ZugabeBreite:0
T1:0	Glas	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	J
T2:0	Glas	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	J
T3:0	Glas	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	J
