BodenNutBreite:6
BodenNutTiefe:16,1
BodenRuecksprungBack:24
BodenStaerke:16
BottomMinRecess:11
FuehrKBodenSBoden:0
HSTKZugabe:0
RRecessZBottom:0
RRecessZTop:-116
RueckwandStaerke:16
VSTKStaerke:16
ZargenRuecksprungSeite:27,5
ZargenStaerke:16
ZRecessFO:-83
ZRecessFU:9
FuehrungsHoehe:83

