STIArtikelNr:
STIName:Platte Ahorn beschichtet
STIKante1:Ka-AH-24*0,6-Melamin-Rolle
STIKante2:Ka-AH-24*0,6-Melamin-Rolle
STIKante3:Ka-AH-24*0,6-Melamin-Rolle
STIKante4:Ka-AH-24*0,6-Melamin-Rolle
STIKantendicke1:0,5
STIKantendicke2:0,5
STIKantendicke3:0,5
STIKantendicke4:0,5
STIBelag1:
STIBelag2:
STIBelag1Bez:
STIBelag2Bez:
STILaminate1:
STILaminate2:
STILaminate3:
STIBemerkung:Platte Ahorn beschichtet
STIFurnierquer:nein
STICNCProgramm:
STICNCLaenge:nein
STICNCBreite:nein
STICNCDicke:nein
STILaminate4:
STILaminate5:
STILaminate6:
AutoUpdate:1
MaterialGroup:KF-AH
