#Item-No	Description	Supplier	Supplier ID	Price	Unit	Amount per unit	Waste	Mark - Up	Length	Width	Thickness	Group	Texture	Default Thickness	Grain	Type	Included Covering1 Thickness	Included Covering2 Thickness	Included Covering1 Texture	Included Covering2 Texture
BEI 001	Flüssige, gebrauchsfertige, umweltschonende Wasserbeizen für grob- und feinporige Hölzer wie Mahagoni, Nußbaum, Eiche, Esche, Vogelaugenahorn, Buche, Kirschbaum usw. mit gleichfarbiger Porenbeizung. Hohe Transparenz bei größtmöglicher Egalisierung, formaldehydfrei	Arti - Wuppertal	a.A.	8.39	l	0.25	40	0.76874	0	0	0	IGNORE		0	IGNORE	IGNORE	0	0	IGNORE	IGNORE
BEI 002	Flüssige, gebrauchsfertige, umweltschonende, farbstarke Pigmentbeizen auf Wasserbasis zur farbigen Gestaltung von Oberflächen für Möbel aller Art und Innenausbau. Besonders hohe Lichtechtheit und gute Egalisierung, formaldehydfrei	Arti - Wuppertal	BEI 002	9.66	l	0.25	40	0.76955	0	0	0	IGNORE		0	IGNORE	IGNORE	0	0	IGNORE	IGNORE
BEI 003	Flüssige und gebrauchsfertige Spritzbeizen auf Alkoholbasis für alle Holzarten. Brillante, gleichmäßige Farbgebung mit guter Lichtechtheit, formaldehydfrei. Wegen der sehr schnellen Trocknung für die rationelle Möbelfertigung geeignet, insbesondere für Stühle, Gestelle, Kleinmöbel usw	Arti - Wuppertal	BEI 003	6.24	l	0.25	40	0.768489	0	0	0	IGNORE		0	IGNORE	IGNORE	0	0	IGNORE	IGNORE
BEI 004	Heißwasserlösliche, umweltschonende, farbstarke Beizen in Pulverform für feinporige Holzarten wie Kirschbaum, Birnbaum, Ahorn, Birke, Buche und andere Laubhölzer. Für Möbel aller Art und hochwertigen Innenausbau. Lichtecht nach dem heutigen Stand der Technik, formaldehydfrei	Arti - Wuppertal	BEI 004	16.97	l	0.25	40	0.76911	0	0	0	IGNORE		0	IGNORE	IGNORE	0	0	IGNORE	IGNORE
Beize negativ	Negativbeize	Arti - Wuppertal	Negativbeize	8.44	l	0.1	20	0.768804	0	0	0	IGNORE		0	IGNORE	IGNORE	0	0	IGNORE	IGNORE
Beize positiv	Positivbeize	Arti - Wuppertal	Positivbeize	7.41	l	0.1	20	0.769161	0	0	0	IGNORE		0	IGNORE	IGNORE	0	0	IGNORE	IGNORE
COL 001	2K-Farbeffekt-Basislacke für pigmentierte, offenporige Farbeffekte auf grobporigen Hölzern wie Esche und Eiche. Lasierende bis deckende Strukturbilder. Hervorragende Licht- und Farbbeständigkeit, PVC-fest und formaldehydfrei. Geeignet für Küchen-, Sanitär-, Büro-, Wohn- und Schlafmöbel sowie hochwertigen Innenausbau. 	Arti - Wuppertal	COL 001	9	l	0.25	40	0.769517	0	0	0	IGNORE		0	IGNORE	IGNORE	0	0	IGNORE	IGNORE
COL 002	Pigmentierte Hartlacke auf Basis von Cellulosenitrat für die farbliche Gestaltung von Holz und Holzwerkstoffen. Schnelltrocknend und formaldehydfrei. Geeignet für Wohn-, Schlaf- und Kleinmöbel, Messe- und Innenausbau, Lackierung von Spielwaren und Holzkleinteilen. 	Arti - Wuppertal	COL 002	9.82	l	0.25	40	0.769598	0	0	0	IGNORE		0	IGNORE	IGNORE	0	0	IGNORE	IGNORE
COL 003	Pigmentierter 2K-Grundlack auf Polyurethanbasis zum Ausgleichen unterschiedlicher Holzeigenfarben bei Esche und Eiche. Formaldehydfrei, gut schleifbar. Geeignet für Küchen-, Sanitär-, Büro-, Wohn-, Schlaf- und Sitzmöbel sowie Innenausbau.	Arti - Wuppertal	COL 003	7	l	0.25	40	0.768863	0	0	0	IGNORE		0	IGNORE	IGNORE	0	0	IGNORE	IGNORE
COL 004	2K-Multicolor-Struktur-Einschichtlack auf Polyurethan-Acrylharzbasis. Hervorragende Licht- und Farbbeständigkeit. Geeignet für Küchen-, Bad-, Büro-, Wohn- und Schlafraummöbel sowie hochwertigen Innenausbau. PVC-fest und formaldehydfrei	Arti - Wuppertal	COL 004	13.5	l	0.25	40	0.769078	0	0	0	IGNORE		0	IGNORE	IGNORE	0	0	IGNORE	IGNORE
Colorlack	Farblack	Arti - Wuppertal	Colorlack	3.92	l	0.1	40	0.768313	0	0	0	IGNORE		0	IGNORE	IGNORE	0	0	IGNORE	IGNORE
DD 001	DD Grundierung	Arti - Wuppertal	DD 001	7.41	l	0.25	20	0.769856	0	0	0	IGNORE		0	IGNORE	IGNORE	0	0	IGNORE	IGNORE
DD 002	DD Decklack	Arti - Wuppertal	DD 002	8.46	l	0.25	20	0.769091	0	0	0	IGNORE		0	IGNORE	IGNORE	0	0	IGNORE	IGNORE
DD 003	DD Verdünner	Arti - Wuppertal	DD 003	4.86	l	0.25	20	0.768913	0	0	0	IGNORE		0	IGNORE	IGNORE	0	0	IGNORE	IGNORE
DD 004	DD Härter	Arti - Wuppertal	DD 004	7.31	l	0.25	20	0.768739	0	0	0	IGNORE		0	IGNORE	IGNORE	0	0	IGNORE	IGNORE
DD 005	2K-Spritzfüller auf Polyesterbasis für alle geschlossenporigen Color- und Effektlackierungen, insbesondere Hochglanz. Formaldehydfrei. Geeignet für Küchen-, Sanitär-, Büro-, Wohn-, Schlaf- und Sitzmöbel sowie Innenausbau	Arti - Wuppertal	DD 005	3.92	l	0.25	40	0.769625	0	0	0	IGNORE		0	IGNORE	IGNORE	0	0	IGNORE	IGNORE
DD-Decklack	DD-Decklack	Arti - Wuppertal	DD-Decklack	3.92	l	0.1	20	0.769283	0	0	0	IGNORE		0	IGNORE	IGNORE	0	0	IGNORE	IGNORE
DD-Grundierung	DD-Grundierung	Arti - Wuppertal	DD-Grund	4.41	l	0.1	20	0.769575	0	0	0	IGNORE		0	IGNORE	IGNORE	0	0	IGNORE	IGNORE
Hartöl	Hartöl	Arti - Wuppertal	Hartöl	3.92	l	0.1	20	0.768313	0	0	0	IGNORE		0	IGNORE	IGNORE	0	0	IGNORE	IGNORE
Leinölfirnis	Leinölfirnis	Arti - Wuppertal	Leinölfirnis	3.92	l	0.1	20	0.768313	0	0	0	IGNORE		0	IGNORE	IGNORE	0	0	IGNORE	IGNORE
MDF-Füllgrund	MDF-Füllgrund	Arti - Wuppertal	MDF-Füllgrund	3.67	l	0.1	20	0.769091	0	0	0	IGNORE		0	IGNORE	IGNORE	0	0	IGNORE	IGNORE
NC 001	Nitro Schnellschliffgrund	Arti - Wuppertal	NC 001	5.11	l	0.25	20	0.769634	0	0	0	IGNORE		0	IGNORE	IGNORE	0	0	IGNORE	IGNORE
NC 002	Nitro Lack einfacher Grund- + Decklack	Arti - Wuppertal	NC 002	6.39	l	0.25	20	0.768828	0	0	0	IGNORE		0	IGNORE	IGNORE	0	0	IGNORE	IGNORE
NC 003	Nitro Verdünner	Arti - Wuppertal	NC 003	3.83	l	0.25	20	0.768293	0	0	0	IGNORE		0	IGNORE	IGNORE	0	0	IGNORE	IGNORE
NC-Lack	Nitrozellulose-Lack	Arti - Wuppertal	NC-Lack	5.11	l	0.1	20	0.768627	0	0	0	IGNORE		0	IGNORE	IGNORE	0	0	IGNORE	IGNORE
ÖL 001	"Farbloses, gebrauchsfertiges Öl; speziell für die Möbel- und Paneelbeschichtung entwickelt. Gutes Eindringvermögen, geruchsmilde Einstellung"	Arti - Wuppertal	ÖL 001	16.97	l	0.25	40	0.76911	0	0	0	IGNORE		0	IGNORE	IGNORE	0	0	IGNORE	IGNORE
POL 001	Zweikomponenten-Spritzlacke auf Basis ungesättigter Polyester. Paraffinhaltiger, thixotroper Spritzlack für flächige Holzteile oder paraffinfreier Fertigeffekt-Spritzlack für spiegelnden Hochglanz	Arti - Wuppertal	POL 001	11.81	l	0.25	40	0.769536	0	0	0	IGNORE		0	IGNORE	IGNORE	0	0	IGNORE	IGNORE
PUR 001	Farblose 2K-Polyurethan-Mehrschichtlacke auf Acrylharzbasis mit guter Lichtbeständigkeit. Für naturbelassene und gebeizte Hölzer, ausgenommen holzfremde Beiztöne wie Weiß, Grau und Pastellfarben. Klassischer Möbellack für Küchen-, Bad- und Büromöbel sowie für allgemeinen Innenausbau. PVC-fest und formaldehydfrei.	Arti - Wuppertal	PUR 001	12.42	l	0.25	40	0.769107	0	0	0	IGNORE		0	IGNORE	IGNORE	0	0	IGNORE	IGNORE
PUR 002	"Farbloser 2K-Polyurethan-Überzugslack auf Basis von Acrylharzen mit sehr guter Lichtbeständigkeit. Erhält bzw. verstärkt durch Aufhellung den natürlichen Charakter unbehandelten Holzes. Ergibt Oberflächen mit ""Soft feeling effect"", vergleichbar einer Pfirsichhaut (Pelle di Pesca), PVC-fest"	Arti - Wuppertal	PUR 002	10.17	l	0.25	40	0.768725	0	0	0	IGNORE		0	IGNORE	IGNORE	0	0	IGNORE	IGNORE
PUR-Lack	Polyurethanlack	Arti - Wuppertal	PUR-Lack	6.39	l	0.1	20	0.768828	0	0	0	IGNORE		0	IGNORE	IGNORE	0	0	IGNORE	IGNORE
Ral 1000	UP Farblack Ral 1000 weiss	Arti - Wuppertal	Ral 1000	8.79	l	0.25	20	0.768821	0	0	0	IGNORE		0	IGNORE	IGNORE	0	0	IGNORE	IGNORE
RAL-Farblack	RAL-Farblack	Arti - Wuppertal	RAL-Farblack	5.6	l	0.1	20	0.769415	0	0	0	IGNORE		0	IGNORE	IGNORE	0	0	IGNORE	IGNORE
SH 001	Miratop SH Siegel farblos halbmatt	Arti - Wuppertal	SH 001	2.79	l	0.25	40	0.769784	0	0	0	IGNORE		0	IGNORE	IGNORE	0	0	IGNORE	IGNORE
SH-Lack	Säurehärtender Lack	Arti - Wuppertal	SH-Lack	2.79	l	0.1	20	0.767943	0	0	0	IGNORE		0	IGNORE	IGNORE	0	0	IGNORE	IGNORE
Sperrgrundierung	Sperrgrundierung	Arti - Wuppertal	Sperrgrundierung	6.39	l	0.1	20	0.768828	0	0	0	IGNORE		0	IGNORE	IGNORE	0	0	IGNORE	IGNORE
SPG 001	Farbloser, niedrigviskoser Sperrgrund zum Spritzen auf Basis von Shellack und Gärungsalkohol. Rauht das Holz nicht auf, schnelltrocknend und gut schleifbar	Arti - Wuppertal	SPG 001	16.97	l	0.25	40	0.76911	0	0	0	IGNORE		0	IGNORE	IGNORE	0	0	IGNORE	IGNORE
Wachs Bienen	Bienenwachs	Arti - Wuppertal	Bienenwachs	3.83	l	0.1	20	0.768293	0	0	0	IGNORE		0	IGNORE	IGNORE	0	0	IGNORE	IGNORE
Wachs Carnauba	Carnaubawachs	Arti - Wuppertal	Carnaubawachs	3.83	l	0.1	20	0.768293	0	0	0	IGNORE		0	IGNORE	IGNORE	0	0	IGNORE	IGNORE
WAS 001	Umweltschonende, wasserverdünnbare, farblose 2K-Polyurethan-Mehrschichtlacke auf Acrylharzbasis mit höchster Lichtbeständigkeit. Formaldehydfrei. Geeignet für Küchen-, Sanitär-, Büro-, Wohn-, Schlaf- und Kindermöbel, Innenausbau sowie Spielwaren und andere Holzkleinteile.	Arti - Wuppertal	WAS 001	16.97	l	0.25	40	0.769235	0	0	0	IGNORE		0	IGNORE	IGNORE	0	0	IGNORE	IGNORE
WAS 002	Umweltschonende, wasserverdünnbare, pigmentierte Mehrschichtlacke auf Acryldispersionsbasis, polyurethanverstärkt. Hervorragende Lichtbeständigkeit und Farbstabilität, lösemittel- und gerucharm, formaldehydfrei	Arti - Wuppertal	WAS 002	12.68	l	0.25	40	0.768987	0	0	0	IGNORE		0	IGNORE	IGNORE	0	0	IGNORE	IGNORE
WAS 003	Umweltschonender, wasserverdünnbarer Füller für alle geschlossenporigen Color- und Effektlackierungen. Formaldehydfrei. Geeignet für Küchen-, Wohn-, Schlaf- Sanitär-, Büro- und Sitzmöbel sowie Innenausbau	Arti - Wuppertal	WAS 003	9.82	l	0.25	40	0.769598	0	0	0	IGNORE		0	IGNORE	IGNORE	0	0	IGNORE	IGNORE
Wasserlack	Wasserlack	Arti - Wuppertal	Wasserlack	3.92	l	0.1	20	0.768313	0	0	0	IGNORE		0	IGNORE	IGNORE	0	0	IGNORE	IGNORE
WAX 001	Seidenglänzendes Hartwachs, wasserunempfindlich, schmutzabweisend, speichel- und schweißbeständig zur Heißapplikation im Walz- und Spritzverfahren	Arti - Wuppertal	WAX 001	16.97	l	0.25	40	0.76911	0	0	0	IGNORE		0	IGNORE	IGNORE	0	0	IGNORE	IGNORE
