#Item No	Price	Waste	Mark-up	Unit	Order No.	Description	Amount per unit	Supplier	Textur
BEI 001	8.39	40	0.76874	l	a.A.	Flüssige, gebrauchsfertige, umweltschonende Wasserbeizen für grob- und feinporige Hölzer wie Mahagoni, Nußbaum, Eiche, Esche, Vogelaugenahorn, Buche, Kirschbaum usw. mit gleichfarbiger Porenbeizung. Hohe Transparenz bei größtmöglicher Egalisierung, formaldehydfrei	0.25	Arti - Wuppertal	
BEI 002	9.66	40	0.76955	l	BEI 002	Flüssige, gebrauchsfertige, umweltschonende, farbstarke Pigmentbeizen auf Wasserbasis zur farbigen Gestaltung von Oberflächen für Möbel aller Art und Innenausbau. Besonders hohe Lichtechtheit und gute Egalisierung, formaldehydfrei	0.25	Arti - Wuppertal	
BEI 003	6.24	40	0.768489	l	BEI 003	Flüssige und gebrauchsfertige Spritzbeizen auf Alkoholbasis für alle Holzarten. Brillante, gleichmäßige Farbgebung mit guter Lichtechtheit, formaldehydfrei. Wegen der sehr schnellen Trocknung für die rationelle Möbelfertigung geeignet, insbesondere für Stühle, Gestelle, Kleinmöbel usw	0.25	Arti - Wuppertal	
BEI 004	16.97	40	0.76911	l	BEI 004	Heißwasserlösliche, umweltschonende, farbstarke Beizen in Pulverform für feinporige Holzarten wie Kirschbaum, Birnbaum, Ahorn, Birke, Buche und andere Laubhölzer. Für Möbel aller Art und hochwertigen Innenausbau. Lichtecht nach dem heutigen Stand der Technik, formaldehydfrei	0.25	Arti - Wuppertal	
Beize negativ	8.44	20	0.768804	l	Negativbeize	Negativbeize	0.1	Arti - Wuppertal	
Beize positiv	7.41	20	0.769161	l	Positivbeize	Positivbeize	0.1	Arti - Wuppertal	
COL 001	9	40	0.769517	l	COL 001	2K-Farbeffekt-Basislacke für pigmentierte, offenporige Farbeffekte auf grobporigen Hölzern wie Esche und Eiche. Lasierende bis deckende Strukturbilder. Hervorragende Licht- und Farbbeständigkeit, PVC-fest und formaldehydfrei. Geeignet für Küchen-, Sanitär-, Büro-, Wohn- und Schlafmöbel sowie hochwertigen Innenausbau. 	0.25	Arti - Wuppertal	
COL 002	9.82	40	0.769598	l	COL 002	Pigmentierte Hartlacke auf Basis von Cellulosenitrat für die farbliche Gestaltung von Holz und Holzwerkstoffen. Schnelltrocknend und formaldehydfrei. Geeignet für Wohn-, Schlaf- und Kleinmöbel, Messe- und Innenausbau, Lackierung von Spielwaren und Holzkleinteilen. 	0.25	Arti - Wuppertal	
COL 003	7	40	0.768863	l	COL 003	Pigmentierter 2K-Grundlack auf Polyurethanbasis zum Ausgleichen unterschiedlicher Holzeigenfarben bei Esche und Eiche. Formaldehydfrei, gut schleifbar. Geeignet für Küchen-, Sanitär-, Büro-, Wohn-, Schlaf- und Sitzmöbel sowie Innenausbau.	0.25	Arti - Wuppertal	
COL 004	13.5	40	0.769078	l	COL 004	2K-Multicolor-Struktur-Einschichtlack auf Polyurethan-Acrylharzbasis. Hervorragende Licht- und Farbbeständigkeit. Geeignet für Küchen-, Bad-, Büro-, Wohn- und Schlafraummöbel sowie hochwertigen Innenausbau. PVC-fest und formaldehydfrei	0.25	Arti - Wuppertal	
Colorlack	3.92	40	0.768313	l	Colorlack	Farblack	0.1	Arti - Wuppertal	
DD 001	7.41	20	0.769856	l	DD 001	DD Grundierung	0.25	Arti - Wuppertal	
DD 002	8.46	20	0.769091	l	DD 002	DD Decklack	0.25	Arti - Wuppertal	
DD 003	4.86	20	0.768913	l	DD 003	DD Verdünner	0.25	Arti - Wuppertal	
DD 004	7.31	20	0.768739	l	DD 004	DD Härter	0.25	Arti - Wuppertal	
DD 005	3.92	40	0.769625	l	DD 005	2K-Spritzfüller auf Polyesterbasis für alle geschlossenporigen Color- und Effektlackierungen, insbesondere Hochglanz. Formaldehydfrei. Geeignet für Küchen-, Sanitär-, Büro-, Wohn-, Schlaf- und Sitzmöbel sowie Innenausbau	0.25	Arti - Wuppertal	
DD-Decklack	3.92	20	0.769283	l	DD-Decklack	DD-Decklack	0.1	Arti - Wuppertal	
DD-Grundierung	4.41	20	0.769575	l	DD-Grund	DD-Grundierung	0.1	Arti - Wuppertal	
Hartöl	3.92	20	0.768313	l	Hartöl	Hartöl	0.1	Arti - Wuppertal	
Leinölfirnis	3.92	20	0.768313	l	Leinölfirnis	Leinölfirnis	0.1	Arti - Wuppertal	
MDF-Füllgrund	3.67	20	0.769091	l	MDF-Füllgrund	MDF-Füllgrund	0.1	Arti - Wuppertal	
NC 001	5.11	20	0.769634	l	NC 001	Nitro Schnellschliffgrund	0.25	Arti - Wuppertal	
NC 002	6.39	20	0.768828	l	NC 002	Nitro Lack einfacher Grund- + Decklack	0.25	Arti - Wuppertal	
NC 003	3.83	20	0.768293	l	NC 003	Nitro Verdünner	0.25	Arti - Wuppertal	
NC-Lack	5.11	20	0.768627	l	NC-Lack	Nitrozellulose-Lack	0.1	Arti - Wuppertal	
ÖL 001	16.97	40	0.76911	l	ÖL 001	"Farbloses, gebrauchsfertiges Öl; speziell für die Möbel- und Paneelbeschichtung entwickelt. Gutes Eindringvermögen, geruchsmilde Einstellung"	0.25	Arti - Wuppertal	
POL 001	11.81	40	0.769536	l	POL 001	Zweikomponenten-Spritzlacke auf Basis ungesättigter Polyester. Paraffinhaltiger, thixotroper Spritzlack für flächige Holzteile oder paraffinfreier Fertigeffekt-Spritzlack für spiegelnden Hochglanz	0.25	Arti - Wuppertal	
PUR 001	12.42	40	0.769107	l	PUR 001	Farblose 2K-Polyurethan-Mehrschichtlacke auf Acrylharzbasis mit guter Lichtbeständigkeit. Für naturbelassene und gebeizte Hölzer, ausgenommen holzfremde Beiztöne wie Weiß, Grau und Pastellfarben. Klassischer Möbellack für Küchen-, Bad- und Büromöbel sowie für allgemeinen Innenausbau. PVC-fest und formaldehydfrei.	0.25	Arti - Wuppertal	
PUR 002	10.17	40	0.768725	l	PUR 002	"Farbloser 2K-Polyurethan-Überzugslack auf Basis von Acrylharzen mit sehr guter Lichtbeständigkeit. Erhält bzw. verstärkt durch Aufhellung den natürlichen Charakter unbehandelten Holzes. Ergibt Oberflächen mit ""Soft feeling effect"", vergleichbar einer Pfirsichhaut (Pelle di Pesca), PVC-fest"	0.25	Arti - Wuppertal	
PUR-Lack	6.39	20	0.768828	l	PUR-Lack	Polyurethanlack	0.1	Arti - Wuppertal	
Ral 1000	8.79	20	0.768821	l	Ral 1000	UP Farblack Ral 1000 weiss	0.25	Arti - Wuppertal	
RAL-Farblack	5.6	20	0.769415	l	RAL-Farblack	RAL-Farblack	0.1	Arti - Wuppertal	
SH 001	2.79	40	0.769784	l	SH 001	Miratop SH Siegel farblos halbmatt	0.25	Arti - Wuppertal	
SH-Lack	2.79	20	0.767943	l	SH-Lack	Säurehärtender Lack	0.1	Arti - Wuppertal	
Sperrgrundierung	6.39	20	0.768828	l	Sperrgrundierung	Sperrgrundierung	0.1	Arti - Wuppertal	
SPG 001	16.97	40	0.76911	l	SPG 001	Farbloser, niedrigviskoser Sperrgrund zum Spritzen auf Basis von Shellack und Gärungsalkohol. Rauht das Holz nicht auf, schnelltrocknend und gut schleifbar	0.25	Arti - Wuppertal	
Wachs Bienen	3.83	20	0.768293	l	Bienenwachs	Bienenwachs	0.1	Arti - Wuppertal	
Wachs Carnauba	3.83	20	0.768293	l	Carnaubawachs	Carnaubawachs	0.1	Arti - Wuppertal	
WAS 001	16.97	40	0.769235	l	WAS 001	Umweltschonende, wasserverdünnbare, farblose 2K-Polyurethan-Mehrschichtlacke auf Acrylharzbasis mit höchster Lichtbeständigkeit. Formaldehydfrei. Geeignet für Küchen-, Sanitär-, Büro-, Wohn-, Schlaf- und Kindermöbel, Innenausbau sowie Spielwaren und andere Holzkleinteile.	0.25	Arti - Wuppertal	
WAS 002	12.68	40	0.768987	l	WAS 002	Umweltschonende, wasserverdünnbare, pigmentierte Mehrschichtlacke auf Acryldispersionsbasis, polyurethanverstärkt. Hervorragende Lichtbeständigkeit und Farbstabilität, lösemittel- und gerucharm, formaldehydfrei	0.25	Arti - Wuppertal	
WAS 003	9.82	40	0.769598	l	WAS 003	Umweltschonender, wasserverdünnbarer Füller für alle geschlossenporigen Color- und Effektlackierungen. Formaldehydfrei. Geeignet für Küchen-, Wohn-, Schlaf- Sanitär-, Büro- und Sitzmöbel sowie Innenausbau	0.25	Arti - Wuppertal	
Wasserlack	3.92	20	0.768313	l	Wasserlack	Wasserlack	0.1	Arti - Wuppertal	
WAX 001	16.97	40	0.76911	l	WAX 001	Seidenglänzendes Hartwachs, wasserunempfindlich, schmutzabweisend, speichel- und schweißbeständig zur Heißapplikation im Walz- und Spritzverfahren	0.25	Arti - Wuppertal	
